**安徽铜峰电子股份有限公司薄膜分公司房顶漏雨维修工程**

**招 标 文 件**

**项目编号：TFHQ-2022(004)**

**建设单位：安徽铜峰电子股份有限公司**

**2022年6月6日**

一、招标单位：安徽铜峰电子股份有限公司（以下简称“本公司”）

地址：安徽省铜陵市经济技术开发区翠湖三路铜峰工业园

联系人：陶涛

电话： 17356227526

监督举报电话：安徽铜峰电子股份有限公司 审计监察部 ： 0562-5885455

二、招标内容：

1. 招标目的：

薄膜分公司因屋面和伸缩缝部位渗水，需要维修。具体内容为：

1. 伸缩缝维修长度约：130m；
2. 屋面渗水维修面积约1110m2；

2. 此次招标为公开招标。

三、投标人资格：

1. 具有独立法人资格，有效的营业执照；
2. 具有建筑工程施工总承包三级或防水防腐保温工程专业承包二级及以上资质；
3. 承担过类似项目，并有良好的业绩和履约记录；
4. 财务状况良好，没有处于财产被接管、破产或其他关、停、并、转状态；
5. 近几年有较好的安全记录，投标前两年内没有发生重大质量和安全事故；
6. 不接受联合体投标；
7. 在本项目招标期间，投标人未在项目所在地被限制投标或取消投标资格。

四、报价：

1. 报价需是全费用综合单价，以绝对额形式报价。
2. 报价不可附带任何条件，否则为无效报价。

五、投标保证金：投标人在投标同时需交纳投标保证金1万元（¥10000.00元）。

六、评标方式：

1. 本次招标定标：采用有效总价最低价中标。

2. 本公司有权结合报价结果选择与报价较低的投标人再次议价或进行二次报价。

3. 投标报价表

见附件

七、安全文明施工与环境保护

7.1安全文明施工

7.1.1 项目安全生产的达标目标及相应事项的约定：承包人的投标报价已包含安全生产、文明施工及文明创建的所有费用，发包人不因此而支付任何额外费用。

7.1.2 关于治安保卫的特别约定：承包人承担施工安全保卫工作并承担相关费用。

7.1.3 文明施工

合同当事人对文明施工的要求：负责市容、环保、交通、街道等部门和周边居民的协调工作，发包人协助，费用由承包人承担。施工场地清洁卫生符合安徽省及各地市对施工场地文明施工和清洁卫生的有关规定。固废垃圾自行处理（运出厂区），发包方不承担任何责任。

八、招标时间：

1. 报名及领取招标文件时间：2022年6月7日-6月10日，上午9:00-11:00，下午2:00-4:00；报名地点：铜峰工业园办公楼附楼二楼（北204室）
2. 投标及交纳保证金截止时间：2022年6月 16日10:00之前（指标书到达本公司时间）。
3. 开标时间：定于2022年6月16 日下午14:00时(北京时间)，在安徽铜峰电子股份有限公司办公楼一楼会议室）开标。
4. 发布中标通知时间：开标后一周内。

九、投标须知

1. 工程说明：

1） 工程名称：安徽铜峰电子股份有限公司

1. 工程地点：安徽省铜陵市经济开发区翠湖三路399号铜峰工业园内

3） 工程内容及范围：投标报价表内内容（请踏勘现场、仔细阅读图纸）；

4） 工期：20 天。

5）质量： 合格 ，本工程质量合格标准为：施工结束后，对防水施工区域进行蓄水或淋水试验，必须保证不产生任何渗漏，视为合格。

6） 开工时间：以书面通知为准。

7）质保期：两年

1. 资格审查方式：资格后审。
2. 投标文件应包括以下内容：
3. 企业法人营业执照复印件（加盖公章）及投标单位法人授权委托书（按照附件要求的格式填写）；
4. 企业资质证明。
5. 投标报价表；
6. 属于同一实际控制人或关联企业的单位同时投标的，一经发现，本公司将取消其投标资格，并不退还投标保证金；
7. 投标方对招标文件有疑问可用书面形式提出咨询，招标方将在2022年6月14 日统一答复；
8. 投标文件投递或送达至：安徽省铜陵市经济技术开发区翠湖三路399号后勤处；投标书应在规定时间内送达，超过时间将被拒收；
9. 本公司接收投标保证金的银行帐号：

单位名称：安徽铜峰电子股份有限公司

纳税人识别号：9134070014897301XF

地址及电话：安徽省铜陵市经济技术开发区翠湖三路399号；0562-5882015

开户行及账号：工行铜陵市石城路支行；1308027009022121252

十、签订合同

1． 中标方须在中标通知下达2日内与招标方签订工程合同，否则将取消其中标资格，投标保证金不予退还。

2． 投标文件作为合同附件与合同本身具有同等法律效力。

3． 中标方应严格履行投标承诺，不得转包。

4． 付款方式：全部工程完成验收合格后付结算总价的90%，验收合格后无质量问题壹年内付清余款（验收之日起）。

十一、本招标文件由本公司招标工作小组负责解释。

十二、招投标双方在招标过程中发生争议的，由双方协商解决，双方不能通过协调解决的，任何一方有权向本公司所在地人民法院提起诉讼。

# **投标文件格式**

1. 投标人基本情况表（包括：营业执照、企业资质、企业安全生产许可证等）
2. 授权委托书
3. 投标保证金转账记录复印件
4. 投标报价书
5. 全费用综合单价分析表

**授权委托书**

本授权委托书声明：我 （姓名）系 （投 标 人 名 称）的法定代表人，现授权委托 （单位名称） 的 （姓名） 为我公司的合法代理人，就 （合同名称）的投标、施工、竣工和保修，以本公司的名义签署投标书，解释投标文件，进行谈判、签署合同和处理与之有关的一切事宜。

代理人无转委托权，特此委托。

代 理 人： 性别 ： 年龄：

身份证号码： ，手机号码 ：

投 标 人： （盖章）

法定代表人：（签字或盖章）

授权委托日期： 年 月 日

附件:身份证正反面（复印件）

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **投标报价书** | | | | | | | |
| 序号 | 项目名称 | 项目特征 | 单位 | 工程量 | 全费用单价（含9%税金） | 合价 | 备注 |
| 1 | 伸缩缝漏水处理 | 1.部位：现场踏勘； 2.伸缩缝每边切割60cm宽至结构板（垃圾清运）； 3.非固化橡胶沥青防水涂料涂刷一遍； 4.3mm厚SBS高聚物改性沥青防水卷材； 5.C25细石砼保护层厚5-10cm（根据实际综合考虑） 6.材料运输综合考虑； | m | 130 |  |  | 1.防水卷材档次要求品牌，不低于雨虹、宏源等 |
| 2 | 屋面板漏水处理1 | 1.部位：现场踏勘； 2.基层清理，垃圾挖运； 3.非固化橡胶沥青防水涂料涂刷一遍(翻边高30cm)； 4.3mm厚SBS高聚物改性沥青防水卷材（翻边高30cm）； 5.C25细石砼找坡均厚5-10cm（根据实际综合考虑）； 6.找平层需保证坡度自屋面中心向两侧坡度3%以上；面层砂浆收光； 7.材料运输综合考虑； | m2 | 900 |  |  |  |
| 3 | 屋面板漏水处理2 | 1.部位：现场踏勘；  2.基层清理；  3.屋面抗裂砂浆一道；  4.非固化橡胶沥青防水涂料涂刷一遍；  5.3mm厚SBS高聚物改性沥青防水卷材  6.4cm细石砼找坡，坡度流向泄水孔坡度3%以上，面层砂浆收光；  7.材料运输综合考虑； | m2 | 210 |  |  |  |
| 4 | 合计（1+2+3） |  |  |  |  |  |  |

投标报价（小写）

（大写）

投 标 人： （盖章）

法定代表人： （签字或盖章）

日期： 年 月 日

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **全费用单价分析表** | | | |
| 项目名称：伸缩缝漏水处理（元/m） | |  |  |
| 序号 | 工序名称 | 单位 | 单价（含人工、机械等） |
| 1 | 伸缩缝每边切割60cm宽至结构板（垃圾清运） | m |  |
| 2 | 非固化橡胶沥青防水涂料涂刷一遍 | m |  |
| 3 | 3mm厚SBS高聚物改性沥青防水卷材 | m |  |
| 4 | C25细石砼保护层厚5-10cm（根据实际综合考虑） | m |  |
| 5 | 税金（1+2+3+4）\*9% |  |  |
| 6 | 合计（1+2+3+4+5） | 元/m |  |
| **全费用单价分析表** | | | |
| 项目名称：屋面板漏水处理1（元/m2） | |  |  |
| 序号 | 工序名称 | 单位 | 单价（含人工、机械等） |
| 1 | 基层清理，垃圾挖运； | m2 |  |
| 2 | 非固化橡胶沥青防水涂料涂刷一遍(翻边高30cm)； | m2 |  |
| 3 | 3mm厚SBS高聚物改性沥青防水卷材（翻边高30cm）； | m2 |  |
| 4 | C25细石砼找坡均厚5-10cm（根据实际综合考虑）； | m2 |  |
| 5 | 找平层需保证坡度自屋面中心向两侧坡度3%以上；面层砂浆收光； | m2 |  |
| 6 | 税金（1+2+3+4+5）\*9% |  |  |
| 7 | 合计（1+2+3+4+5+6） | 元/m2 |  |
|  |  |  |  |
| **全费用单价分析表** | | | |
| 项目名称：屋面板漏水处理2（元/m2） | |  |  |
| 序号 | 工序名称 | 单位 | 单价（含人工、机械等） |
| 1 | 基层清理； | m2 |  |
| 2 | 屋面抗裂砂浆一道； | m2 |  |
| 3 | 非固化橡胶沥青防水涂料涂刷一遍； | m2 |  |
| 4 | 5.3mm厚SBS高聚物改性沥青防水卷材 | m2 |  |
| 5 | 4cm细石砼找坡，坡度流向泄水孔坡度3%以上，面层砂浆收光； | m2 |  |
| 6 | 税金（1+2+3+4+5）\*9% |  |  |
| 7 | 合计（1+2+3+4+5+6） | 元/m2 |  |

投 标 人： （盖章）

法定代表人： （签字或盖章）

日期： 年 月 日