**新能源汽车用电容器项目厂房及办公楼外立面装修及室外零星工程**

**招 标 文 件**

**项目编号：FCDZ-2022(002)**

## **建设单位：安徽峰成电子有限公司**

**2022年6月29日**

一、招标单位：安徽峰成电子有限公司（以下简称“本公司”）

地址：安徽省铜陵市经济技术开发区翠湖三路铜峰工业园

联系人：陶涛 ；汤三保

电话： 17356227526 ；13955927099

监督举报电话：安徽铜峰电子股份有限公司 审计监察部 ： 0562-5885455

二、招标内容：

1. 招标目的内容为：

1. 室外排水沟清淤及翻新工作；
2. 厂房及办公楼外立面维修及翻新；
3. 院内地坪及小房子改造工作；
4. 铝合金窗制安；
5. 设备基础

2. 此次招标为公开招标。

三、投标人资格：

1. 具有独立法人资格，有效的营业执照；
2. 具有建筑工程施工总承包三级及以上资质；
3. 承担过类似项目，并有良好的业绩和履约记录；
4. 财务状况良好，没有处于财产被接管、破产或其他关、停、并、转状态；
5. 近几年有较好的安全记录，投标前两年内没有发生重大质量和安全事故；
6. 不接受联合体投标；
7. 在本项目招标期间，投标人未在项目所在地被限制投标或取消投标资格。

四、报价：

1. 报价需是全费用综合单价，以绝对额形式报价。
2. 报价不可附带任何条件，否则为无效报价。

五、投标保证金：投标人在投标同时需交纳投标保证金**伍仟元（¥5000.00元**）。

六、评标方式：

1. 本次招标定标：采用有效总价最低价中标。

2. 本公司有权结合报价结果选择与报价较低的投标人再次议价或进行二次报价。

3. 投标报价表

见附件

七、安全文明施工与环境保护

7.1安全文明施工

7.1.1 项目安全生产的达标目标及相应事项的约定：承包人的投标报价已包含安全生产、文明施工及文明创建的所有费用，发包人不因此而支付任何额外费用。

7.1.2 关于治安保卫的特别约定：承包人承担施工安全保卫工作并承担相关费用。

7.1.3 文明施工

合同当事人对文明施工的要求：负责市容、环保、交通、街道等部门和周边居民的协调工作，发包人协助，费用由承包人承担。施工场地清洁卫生符合安徽省及各地市对施工场地文明施工和清洁卫生的有关规定。固废垃圾自行处理（运出厂区），发包方不承担任何责任。

八、招标时间：

1. 报名及领取招标文件时间：2022年6月30日-7月1日，上午9:00-11:00，下午2:00-4:00；报名地点：铜峰工业园办公楼附楼二楼（北204室）。**报名持单位介绍信和企业营业执照、资质证书、安全生产许可证复印件加公章。**
2. 投标保证金缴纳截止时间和标书送达时间：2022年7月 5日10:00之前（指标书到达本公司时间）。
3. 开标时间：定于2022年7月5 日下午14:00时(北京时间)，在安徽铜峰电子股份有限公司办公楼一楼会议室）开标，**投标人不需到场参加，但要保持电话畅通**。
4. 发布中标通知时间：开标后一周内。

九、投标须知

1. 工程说明：

1） 工程名称：新能源汽车用电容器项目厂房及办公楼外立面装修及室外零星工程

1. 工程地点：安徽省铜陵市经济开发区翠湖三路399号铜峰工业园内

3） 工程内容及范围：投标报价表内内容（请踏勘现场）；

4） 工期：15 天（其中烟囱基础和东立面工期为4天）。

5）质量： 合格 。

6） 开工时间：以书面通知为准。

7）质保期：壹年

1. 资格审查方式：资格后审。
2. 投标文件应包括以下内容：
3. 企业法人营业执照复印件（加盖公章）及投标单位法人授权委托书（按照附件要求的格式填写）；
4. 企业资质证明。
5. 投标报价表；
6. 属于同一实际控制人或关联企业的单位同时投标的，一经发现，本公司将取消其投标资格，并不退还投标保证金；
7. 投标方对招标文件有疑问可用书面形式提出咨询，招标方将在2022年7月4 日统一答复；
8. 投标文件投递或送达至：安徽省铜陵市经济技术开发区翠湖三路399号后勤处；投标书应在规定时间内送达，超过时间将被拒收；
9. 本公司接收投标保证金的银行帐号：

户 名：安徽峰成电子有限公司

账 号：12643001040016439

开户银行：中国农业银行铜陵开发区支行

十、签订合同

1． 中标方须在中标通知下达2日内与招标方签订工程合同，否则将取消其中标资格，投标保证金不予退还。

2． 投标文件作为合同附件与合同本身具有同等法律效力。

3． 中标方应严格履行投标承诺，不得转包。

4． 付款方式：全部工程完成验收合格后付结算总价的90%，验收合格后无质量问题壹年内付清余款（验收之日起）。

十一、本招标文件由本公司招标工作小组负责解释。

十二、招投标双方在招标过程中发生争议的，由双方协商解决，双方不能通过协调解决的，任何一方有权向本公司所在地人民法院提起诉讼。

# **投标文件格式**

1. 投标人基本情况表（包括：营业执照、企业资质、企业安全生产许可证等）
2. 授权委托书
3. 投标保证金转账记录复印件
4. 投标报价书

**授权委托书**

本授权委托书声明：我 （姓名）系 （投 标 人 名 称）的法定代表人，现授权委托 （单位名称） 的 （姓名） 为我公司的合法代理人，就 （合同名称）的投标、施工、竣工和保修，以本公司的名义签署投标书，解释投标文件，进行谈判、签署合同和处理与之有关的一切事宜。

代理人无转委托权，特此委托。

代 理 人： 性别 ： 年龄：

身份证号码： ，手机号码 ：

投 标 人： （盖章）

法定代表人：（签字或盖章）

 授权委托日期： 年 月 日

附件:身份证正反面（复印件）

|  |  |
| --- | --- |
|  | **工程量清单报价表** |
| 工程名称：**新能源汽车用电容器项目厂房及办公楼外立面装修及室外零星工程** |
| 序号 | 项目名称 | 项目特征描述 | 单位 | 工程量 | 全费用综合单价 | 合价 |
|  |  | **室外水沟清淤及粉刷** |  |  |  |  |
| 1 | 沟盖板拆除 | 1、沟盖板拆除及恢复 2、自行勘查现场，损坏处重新修复。 | m | 280.00  |  |  |
| 2 | 清理水沟 | 1、人工清理水沟淤泥厚20cm 2、自行勘查现场，损坏处重新修复。 | m | 280.00  |  |  |
| 3 | 清理淤泥外运 | 1、淤泥装车外运2、投标报价中需综合考虑运距、弃置点、道路清洗、环保要求等费用3、施工现场需设置车辆冲洗槽或冲洗设备，禁止车辆带泥出场。土石方施工运输需满足市容、城管、交通、住建部门的相关要求，并满足铜陵市环保文明施工的相关要求 | m3 | 56.00  |  |  |
| 4 | 基础垫层 | 1、100厚C15垫层 2、自行勘查现场，损坏处重新修复。 | m3 | 8.00  |  |  |
| 5 | 地沟壁粉刷 | 1、地沟内壁粉刷1：2水泥砂浆20厚 2、自行勘查现场，损坏处重新修复。 | m2 | 280.00  |  |  |
| 6 | 沟盖板恢复 | 1、原有完好盖板可重复利用2、损坏盖板更换，规格型号与原盖板相同3、自行勘查现场，损坏处重新修复。 | m | 260.00  |  |  |
|  |  | **损坏处水沟新砌** |  |  |  |  |
| 7 | 挖沟槽土方 | 1、人工挖沟槽、挖土深度2m以内 | m3 | 21.60  |  |  |
| 8 | 人工清底 | 1、人工清底 | m2 | 36.00  |  |  |
| 9 | 基础垫层 | 1、100厚C15混凝土垫层 | m3 | 4.05  |  |  |
| 10 | 基础模板 | 1、垫层 复合木模板 | m2 | 9.00  |  |  |
| 11 | 砖地沟、明沟 | 1、砖品种、规格、强度级：240厚免烧砖2、砂浆强度级：M5水泥砂浆砌筑 | m3 | 21.60  |  |  |
| 12 | 墙面砂浆防水（防潮） | 1、水沟壁20厚1:2.5防水砂浆 | m2 | 72.00  |  |  |
| 13 | 沟盖板、井盖板 | 1、预制盖板、含钢筋 | m | 45.00  |  |  |
|  |  | **外墙维修（西、南、北立面）** |  |  |  |  |
| 14 | 立面油漆层拆除 | 1、原外墙、空鼓部位铲除 2、现场勘查，将损坏处拆除3、自行勘查现场，损坏处重新修复。 | m2 | 300.00  |  |  |
| 15 | 建筑垃圾外运 | 1、建筑垃圾外运2、运距及弃置点：投标人自定，并满足铜陵市城市管理行政执法局要求3、自行勘查现场，损坏处重新修复。 | m3 | 30.00  |  |  |
| 16 | 墙面一般抹灰 | 1、20厚1：2水泥砂浆 2、空鼓处重新粉刷 3、自行勘查现场，损坏处重新修复。 | m2 | 150.00  |  |  |
| 17 | 外墙真石漆 | 1、外墙真石漆 1m2以外 2、自行勘查现场，损坏处重新修复。 | m2 | 300.00  |  |  |
| 18 | 装饰登高费 | 1、搭设方式：搭设方式及范围自行综合考虑，结算不予调整 | m2 | 650.00  |  |  |
|  |  | **外墙维修（东立面）** |  |  |  |  |
| 19 | 立面油漆层拆除 | 1、原外墙、空鼓部位铲除 2、现场勘查，将损坏处拆除3、自行勘查现场，损坏处重新修复。 | m2 | 100.00  |  |  |
| 20 | 外墙真石漆 | 1、外墙真石漆 1m2以外 2、自行勘查现场，损坏处重新修复。 | m2 | 360.00  |  |  |
| 21 | 装饰登高费 | 1、搭设方式：搭设方式及范围自行综合考虑，结算不予调整 | m2 | 450.00  |  |  |
|  |  | **室外落水管更换** |  |  |  |  |
| 22 | 管道拆除 | 1、室外落水管拆除DN1602、废弃管道自行处理 | m | 180.00  |  |  |
| 23 | 塑料管 | 1、室外落水管DN1602、连接形式：承插胶接3、含管卡及其他配套管件 | m | 180.00  |  |  |
| 24 | 雨水斗 | 1、雨水斗安装 | 个 | 30.00  |  |  |
| 25 | 登高费用 | 1、搭设方式：搭设方式及范围自行综合考虑，结算不予调整 | 项 | 1.00  |  |  |
|  |  | **水池填埋及封堵** |  |  |  |  |
| 26 | 水池排水 | 1、水泵抽污水（具体水质现场勘查）2、需用泵车抽出并外运、运距自行考虑 | 座 | 4.00  |  |  |
| 27 | 挖淤泥、流砂 | 1、水池淤泥清理 | m3 | 150.00  |  |  |
| 28 | 淤泥外运 | 1、淤泥装车外运2、投标报价中需综合考虑运距、弃置点、道路清洗、环保要求等费用3、施工现场需设置车辆冲洗槽或冲洗设备，禁止车辆带泥出场。土石方施工运输需满足市容、城管、交通、住建部门的相关要求，并满足铜陵市环保文明施工的相关要求 | m3 | 150.00  |  |  |
| 29 | 外购土回填 | 1、投标人自行考虑购土方式及土源费用、土方挖土装车及运输费用2、土质要求：需满足现场回填要求； | m3 | 165.00  |  |  |
|  |  | **院内** |  |  |  |  |
| 30 | 检查井提升 | 检查井提升 | 座 | 3.00  |  |  |
| 31 | 水泥混凝土 | 混凝土面层C25混凝土 厚度：22cm | m2 | 57.50  |  |  |
| 32 | 污水处理 | 污水池污水处理排放 | 座 | 1.00  |  |  |
| 33 | 购土回填 | 1、污水池购土方至场内2、人工运土方至院内回填 | m3 | 23.20  |  |  |
| 34 | 开门洞 | 1、开门洞 : 2\*1 2、过梁制安 | 个 | 1.00  |  |  |
| 35 | 外雨棚 | 1、钢骨架雨棚拆除 8m\*2m\*2座 2、外运 | m2 | 32.00  |  |  |
|  |  | **院内小房子** |  |  |  |  |
| 36 | 铲除涂料、裱糊面 | 1、墙面、顶面铲除 | m2 | 79.00  |  |  |
| 37 | 地砖拆除 | 地面瓷砖铲除 | m2 | 25.00  |  |  |
| 38 | 墙面一般抹灰 | 墙面 水泥砂浆 20mm | m2 | 51.90  |  |  |
| 39 | 满刮腻子 | 内墙、天棚满批腻子 二遍 | m2 | 79.00  |  |  |
| 40 | 室内墙面乳胶漆 | 室内腻子面 乳胶漆 面漆二遍 | m2 | 79.00  |  |  |
| 41 | 采光天棚 | 采光板 | m2 | 5.20  |  |  |
| 42 | 水泥砂浆楼地面 | 20厚1：2水泥砂浆 | m2 | 25.00  |  |  |
| 43 | 块料楼地面 | 地面贴瓷砖；800\*800 | m2 | 25.00  |  |  |
| 44 | 吊顶天棚 | φ8吊筋、轻钢龙骨、三防板面层 | m2 | 25.00  |  |  |
| 45 | 堵洞 | 1、 砖砌堵门窗洞240厚 2、内外粉刷20厚1：2水泥砂浆 | m3 | 9.77  |  |  |
| 46 | 建筑垃圾外运 | 垃圾外运 | 项 | 1.00  |  |  |
| 47 | 脚手架 | 脚手架搭拆，此项包干 | 项 | 1.00  |  |  |
|  |  | **烟囱基础** |  |  |  |  |
| 48 | 挖基坑土方 | 深度2.6m；三类土 | m3 | 60.00  |  |  |
| 49 | 土方外运 | 1、装车外运2、投标报价中需综合考虑运距、弃置点、道路清洗、环保要求等费用3、施工现场需设置车辆冲洗槽或冲洗设备，禁止车辆带泥出场。土石方施工运输需满足市容、城管、交通、住建部门的相关要求，并满足铜陵市环保文明施工的相关要求 | m3 | 60.00  |  |  |
| 50 | 基础垫层 | 1.C20砼垫层，2.包括支模费用，3.综合报价。 | m3 | 1.76  |  |  |
| 51 | 设备基础 | 1.C30砼商混，2.包括支模费用，3.综合报价。 | m3 | 12.80  |  |  |
| 52 | 短柱 | 1.C30砼商混，2.包括支模费用，3.综合报价。 | m3 | 8.73  |  |  |
| 53 | C35补偿收缩砼 | 1.C35补偿收缩砼，浇筑高度暂定5cm；2.包括支模费用，3.综合报价。 | m3 | 0.2645 |  |  |
| 54 | 钢筋 | 1.HRB400；规格10/18/25 | 吨 | 2.4 |  |  |
| 55 | 预埋钢板 | 1.钢板规格：-2000\*2000\*30；2.材质：Q235B | 吨 | 0.942 |  |  |
| 56 | 预埋锚栓 | 1.M30柱脚锚栓；2.规格：L（950+120）；3.双螺母+调节螺母；垫片-90\*90\*22和-90\*90\*18 | 根 | 16 |  |  |
|  |  | **铝合金窗制安** |  |  |  |  |
| 57 | 铝合金窗 | 1.铝合金窗制安2.颜色由建设单位确认后施工 | m2 | 72 |  |  |
| 58 | **合计** |  |  |  |  |  |
| 报价说明：1.全费用综合单价包括完成单项工作的人工、材料、机械、管理费、利润、安全文明施工等全部费用；2.投标人可对清单项目特征描述不清的地方自行到现场勘探； |

投标报价（小写）

 （大写）

投 标 人： （盖章）

法定代表人： （签字或盖章）

日期： 年 月 日