**铜峰电子新能源用聚丙烯材料项目1#厂房防爆墙和楼面恢复等收尾工程**

**招（议） 标 文 件**

**项目编号：TFHQ-2023(006)**

**建设单位：安徽铜峰电子股份有限公司**

**2023年3月9日**

**一、招标单位**：安徽铜峰电子股份有限公司（以下简称“本公司”）

地址：安徽省铜陵市经济技术开发区翠湖三路铜峰工业园

联系人：陶涛

电话： 17356227526

监督举报电话：安徽铜峰电子股份有限公司 审计监察部 ： 0562-5885455

**二、招标范围：**

1.铜峰电子新能源用聚丙烯材料项目1#厂房防爆墙和楼面恢复等收尾工程范围包括：轻质防爆墙（门）泄爆墙（窗）、一层配电房夹层隔墙、一层消防室防静电地板、二楼现浇板洞口恢复等，详见图纸和招标清单。

**三、投标人资格：**

1. 具有独立法人资格，有效的营业执照；
2. 具有 具有有效建筑工程施工总承包叁级及以上资质或建筑装修装饰工程专业承包二级及以上资质且具备有效的安全生产许可证。
3. 承担过类似项目，并有良好的业绩和履约记录；
4. 财务状况良好，没有处于财产被接管、破产或其他关、停、并、转状态；
5. 近几年有较好的安全记录，投标前两年内没有发生重大质量和安全事故；
6. 不接受联合体招标；
7. 在本项目招标期间，投标人未在项目所在地被限制投标或取消投标资格。

**四、报价：**

1. 报价需是固定价格，以绝对额形式报价。
2. 报价不可附带任何条件，否则为无效报价。
3. **投标保证金：**投标人需交纳投标保证金肆仟元（¥4000.00元）。中标单位投标保证金自动转为履约保证金，工程完工后退还履约保证金。未中标单位在开标结束五个工作日后，退还投标保证金。

**六、评标方式：**

1. 本次招标定标：采用有效总价最低价中标。

1. 投标报价表：见工程量清单
2. **重要提示：本次招标采用两轮报价。第一轮报价结束后，招标人电话通知投标人第一轮报价结果并选择报价较低的前三名投标人进入第二轮报价，进入第二轮报价的投标人根据已知的第一轮结果进行二轮报价。**

**七． 安全文明施工与环境保护**

7.1安全文明施工

7.1.1 项目安全生产的达标目标及相应事项的约定：承包人的投标报价已包含安全生产、文明施工及文明创建的所有费用，发包人不因此而支付任何额外费用。

7.1.2 关于治安保卫的特别约定：承包人承担施工安全保卫工作并承担相关费用。

7.1.3 文明施工

合同当事人对文明施工的要求：负责市容、环保、交通、街道等部门和周边居民的协调工作，发包人协助，费用由承包人承担。施工场地清洁卫生符合安徽省及各地市对施工场地文明施工和清洁卫生的有关规定。固废垃圾自行处理（运出厂区），发包方不承担任何责任。

**八.招标时间：**

1. 报名及领取招标文件时间：2023年3月9日-3月10日，上午9:00-11:00，下午2:00-4:00；报名地点：铜峰工业园办公楼附楼二楼（北204室）；报名需要持介绍信、营业执照、企业资质、企业安全生产许可证。
2. 投标截止时间：2023年3月14日10:00之前（指标书到达本公司时间）。
3. 开标时间：定于2023年3月14日下午13:00时(北京时间)，在安徽铜峰电子股份有限公司办公楼三楼会议室）开标（投标人不需要现场参加）。
4. 发布中标通知时间：另行通知。

**九、投标须知**

1. 工程说明：

1） 工程名称：铜峰电子新能源用聚丙烯材料项目1#厂房防爆墙和楼面恢复等收尾工程

1. 工程地点：安徽省铜陵市经济开发区翠湖三路399号铜峰工业园内

3） 工程内容及范围：投标报价表内内容（请踏勘现场）；

4） 工期：**15天**。

5） 质量：合格

6） 开工时间：以书面通知为准。

7） 质保期：壹年

1. 资格审查方式：资格预审。
2. 中标服务费：无
3. 投标文件应包括以下内容：
4. 企业法人营业执照复印件（加盖公章）及投标单位法人授权委托书（按照附件要求的格式填写）；
5. 企业资质证明。
6. 投标保证金复印件
7. 投标报价表；
8. 属于同一实际控制人或关联企业的单位同时投标的，一经发现，本公司将取消其投标资格，并拉入黑名单，以后不得参加铜峰公司任何招标；
9. 投标方对招标文件有疑问可用书面形式提出咨询，招标方将在2023年3月13日统一答复；
10. 投标文件投递或送达至：铜峰工业园办公楼附楼二楼（北204室）；投标书应在规定时间内送达，超过时间将被拒收；
11. 本公司接收投标保证金的银行帐号：

单位名称：安徽铜峰电子股份有限公司

纳税人识别号：9134070014897301XF

地址及电话：安徽省铜陵市经济技术开发区翠湖三路399号；0562-5882015

开户行及账号：工行铜陵市石城路支行；1308027009022121252

9.投标文件的份数和装订方式

使用纸质的投标文件壹份，必须采用胶装，否则视为不响应招标要求，按废标处理。

**十、签订合同**

1、中标方须在中标通知下达2日内与招标方签订工程合同，否则将取消其中标资格。

2、投标文件作为合同附件与合同本身具有同等法律效力。

3、中标方应严格履行投标承诺，不得转包。

4、付款方式：全部工程完成验收合格后付合同总价的90%，剩余10%为质保金，质保期内无质量问题 壹年 后付清余款（从验收合格之日起）。

**十一、本招标文件由本公司招标工作小组负责解释。**

**十二、**招投标双方在招标过程中发生争议的，由双方协商解决，双方不能通过协调解决的，任何一方有权向本公司所在地人民法院提起诉讼。

# **投标文件格式**

1. 投标人基本情况表（包括：营业执照、企业资质、企业安全生产许可证等）
2. 授权委托书
3. 投标保证金复印件
4. 投标报价书

**（二）授权委托书**

本授权委托书声明：我 （姓名）系 （投 标 人 名 称）的法定代表人，现授权委托 （单位名称） 的 （姓名） 为我公司的合法代理人，就 （合同名称）的投标、施工、竣工和保修，以本公司的名义签署投标书，解释投标文件，进行谈判、签署合同和处理与之有关的一切事宜。

代理人无转委托权，特此委托。

代 理 人： 性别 ： 年龄：

身份证号码： ，手机号码 ：

投 标 人： （盖章）

法定代表人：（签字或盖章）

授权委托日期： 年 月 日

附件:身份证正反面（复印件）

1. 投标报价书

报价清单：

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 项目名称 | 项目特征 | 单位 | 工程量 | 全费用综合单价(元) | 合价（元） |
| 一、轻质防爆墙、泄爆墙及门窗 | | | | |  |  |
| 1 | 轻质防爆墙 | 部位：二层12-13/H-J区域； 做法参照图集14J938(KBQ1/C3)；具体做法如下： 1.双层9.5厚纤维水泥复合钢板（0.5厚镀锌钢板+8.5厚强化纤维水泥）+0.5厚镀锌钢板； 2.150厚岩棉填充； 3.等边冷弯双槽钢@1200双向； 4.综合考虑相关施工措施费用，包括脚手架、登高费用等。 | m2 | 163.56 |  |  |
| 2 | 防爆门 | 1.规格：FBM1021; 2.其他未尽事宜按图纸及规范施工 | 樘 | 1 |  |  |
| 3 | 泄爆墙 (单层压型钢板复合保温墙) | 部位：二层12-13/H-J区域； 做法参照图集14J938(XQ2/C9)；具体做法如下： 1.≥0.6厚压型钢板； 2.防水透气膜； 3.玻璃棉卷毡； 4.隔汽层； 5.不锈钢钢丝网； 6.墙板位于外墙部位，最高处约13m，综合考虑登高等措施费用。 注：XQ2的岩棉夹心彩钢板，单层压型钢板与墙龙骨之间均采用泄爆螺栓连接。 | m2 | 48.36 |  |  |
| 4 | 泄爆窗 | 1.规格：XC3024; 2.泄爆窗选用XCA1-3024a，其他未尽事宜按图纸及规范施工 | m2 | 7.20 |  |  |
| 二、现浇板洞口恢复（尺寸3.1m\*3.1m） | | | | |  |  |
| 5 | 工字钢20a | 1.打眼植筋16（深度200以上） 焊接预埋钢板20厚400\*400\*8块 2.制安工字钢20a 4根 | 吨 | 0.62 |  |  |
| 6 | 模板制安 | 1.洞口模板制安； 2.支模高度6m，其他未尽事宜综合考虑 | m2 | 13.69 |  |  |
| 7 | 打眼植筋 | 1.植筋Φ12，植筋深度≥15d 且大于200； 2.**钻孔完成后，必须经建设单位对孔深度进行验收签字确认，确保每个打孔深度满足要求后，才可进行下一道植筋工序。** | 根 | 176 |  |  |
| 8 | 钢筋制安 | 1.Φ12@150双层双向，钢筋连接方式符合规范要求 | 吨 | 0.53 |  |  |
| 9 | 现浇混凝土 | 1.C35现浇混凝土，15cm厚 | m2 | 9.61 |  |  |
| 10 | 措施费 | 1.洞口距地面高度6m，施工单位需自行考虑脚手架以及登高等措施费用，自行综合考虑，结算不予调整； | 项 | 1 |  |  |
| 三、配电房夹层隔墙 | | | | |  |  |
| 11 | 轻质隔墙 | 1.轻钢龙骨，塑料扣板墙面（单面）； 2.现场有2道电缆桥架穿过隔墙，综合考虑施工难度增加费用； 3.施工高度4m高-5.9m部位，自行考虑措施费用 | m2 | 57.20 |  |  |
| 四、防静电地板 | | | | |  |  |
| 12 | 防静电地坪 | 1.部位：1楼消防室  2.600\*600防静电活动地板； | m2 | 18.9 |  |  |
| 13 | 预留金 | 1.预留金暂定20000.00元， 2.此项报价不得优惠，否则视为不响应招标文件，按废标处理 | 项 | 1 | 20000 | 20000 |
| 14 | 合计 |  |  |  |  |  |

投标报价（小写）

（大写）

投 标 人： （盖章）

法定代表人： （签字或盖章）

日期： 年 月 日